EU塑料周转箱

EU欧标系列周转箱，是专门为欧标汽车制造商开发的产品，该系列EU产品已被日系三大汽车制造商定,为标准零部件装配、周转、运输物流箱。 产品选用全新高强度改性PP生产，具有、耐油、酸、碱，输送噪音低，适应环境温度（-25℃至+80℃）。主要应用于汽车制造、医药、食品、电子、电器、运输、配送及仓储领域，使产品周转便捷、堆放整齐、便于管理。适配1208欧标塑料托盘、工厂内部周转、工厂外部出货使用。

产品有300x200mm、400x300mm、600x400mm、800x400mm、800x600mm、900x400mm、1000x400mm、1200x400mm八个系列。

同时也可以更具客户要求在箱体上印刷上公司商标 方便回收使用。

我司还可以按客户要求加工成防静电或导电产品。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **苏州合成丰防静电周转箱有限公司（规格明细表）** | | | |
| **名称** | **周转箱外尺寸** | **周转箱上口内尺寸** |
| EU周转箱 | 300\*200\*120 | 260\*160\*110 |
| EU周转箱 | 300\*200\*148 | 250\*150\*145 |
| EU周转箱 | 400\*300\*120 | 365\*265\*110 |
| EU周转箱 | 400\*300\*148 | 365\*265\*135 |
| EU周转箱-H箱-配两边翻盖 | 400\*300\*148 | 365\*265\*140 |
| EU周转箱-D箱-包角加强型 | 400\*300\*148 | 365\*265\*135 |
| EU周转箱 | 400\*300\*170 | 365\*265\*160 |
| EU周转箱 | 400\*300\*230 | 365\*265\*220 |
| EU周转箱 | 400\*300\*280 | 365\*265\*270 |
| EU周转箱-D箱-包角加强型 | 400\*300\*280 | 365\*265\*270 |
| EU周转箱 | 400\*300\*330 | 365\*265\*320 |
| EU周转箱 | 500\*500\*520 | 460\*460\*510 |
| EU周转箱 | 600\*400\*120 | 565\*365\*110 |
| EU周转箱 | 600\*400\*148 | 550\*350\*125 |
| EU周转箱-H箱-配两边翻盖 | 600\*400\*148 | 550\*350\*125 |
| EU周转箱-D箱-包角加强型 | 600\*400\*148 | 560\*360\*145 |
| EU周转箱 | 600\*400\*175 | 565\*365\*165 |
| EU周转箱 | 600\*400\*230 | 565\*365\*220 |
| EU周转箱 | 600\*400\*280 | 565\*365\*270 |
| EU周转箱-H箱-配两边翻盖 | 600\*400\*280 | 565\*365\*270 |
| EU周转箱-D箱-包角加强型 | 600\*400\*280 | 565\*365\*270 |
| EU周转箱 | 600\*400\*330 | 565\*365\*320 |
| EU周转箱 | 600\*400\*440 | 565\*365\*420 |
| EU周转箱 | 800\*400\*230 | 760\*365\*220 |
| EU周转箱 | 800\*400\*340 | 760\*365\*330 |
| EU周转箱 | 800\*600\*120 | 760\*560\*110 |
| EU周转箱 | 800\*600\*230 | 760\*560\*220 |
| EU周转箱 | 800\*600\*280 | 760\*560\*270 |
| EU周转箱 | 800\*600\*340 | 760\*560\*330 |
| EU周转箱 | 800\*600\*440 | 760\*560\*430 |
| EU周转箱 | 900\*400\*120 | 865\*365\*105 |
| EU周转箱 | 900\*400\*230 | 865\*365\*215 |
| EU周转箱 | 900\*400\*280 | 865\*365\*265 |
| EU周转箱 | 1000\*400\*280 | 960\*360\*270 |
| EU周转箱 | 1200\*400\*120 | 1165\*365\*110 |
| EU周转箱 | 1200\*400\*230 | 1165\*365\*220 |
| EU周转箱 | 1200\*400\*340 | 1165\*365\*330 |
| EU周转箱 | 1200\*400\*450 | 1165\*365\*440 |
| EU周转箱 | 1200\*500\*280 | 1165\*450\*270 |