HP塑料周转箱（日产标准箱）

HP系列标准物流箱是一款专门为汽车制造业开发的产品，为了适应汽车制造业的特殊要求，箱体箱底部位均为加强型结构设计，）该系列产品 选用全新高抗冲击改性PP为原料进行开发生产，大大的增加了产品的承重性，主要用于（日系三大汽车品牌组装、下属配件单位 运输 周转使用）还具有耐油 耐酸 耐碱 耐磨使用寿命。堆放整齐便于管理。目前该系列产品有365\*275、435\*325、550\*365、650\*435、730\*365、1100\*365、1100\*550等几大系列和几十种规格，可以与多种标准塑料托盘配套使用，

同时也可以按照客户要求印刷公司商标，加装防尘帘 方便回收使用等。

我司还可以按客户要求加工成防静电或导电产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **苏州合成丰防静电周转箱有限公司（规格明细表）** | | | | |
| **产品系列** | **名称** | **周转箱外尺寸** | **周转箱上口内尺寸** |
| **HP系列** | HP周转箱-3A | 365\*275\*110 | 320\*240\*90 |
| HP周转箱-3B | 365\*275\*160 | 320\*240\*148 |
| HP周转箱-3C | 365\*275\*210 | 328\*232\*200 |
| HP周转箱-4A | 435\*325\*110 | 400\*290\*95 |
| HP周转箱-4B | 435\*325\*160 | 400\*290\*145 |
| HP周转箱-4C | 435\*325\*210 | 400\*290\*195 |
| HP周转箱-5A | 550\*365\*110 | 515\*330\*95 |
| HP周转箱-5B | 550\*365\*160 | 515\*330\*145 |
| HP周转箱-5C | 550\*365\*210 | 515\*330\*195 |
| HP周转箱-5D | 550\*365\*260 | 515\*330\*248 |
| HP周转箱-5E | 550\*365\*330 | 515\*330\*316 |
| HP周转箱-A | 650\*435\*110 | 615\*400\*95 |
| HP周转箱-6B | 650\*435\*160 | 615\*400\*147 |
| HP周转箱-6C | 650\*435\*210 | 615\*400\*196 |
| HP周转箱-D | 650\*435\*260 | 615\*400\*246 |
| HP周转箱-6E | 650\*435\*330 | 615\*400\*316 |
| HP周转箱-7C | 730\*365\*210 | 690\*330\*195 |
| HP周转箱-7D | 730\*365\*260 | 690\*330\*245 |
| HP周转箱-113B | 1100\*365\*160 | 1065\*330\*145 |
| HP周转箱-113C | 1100\*365\*210 | 1065\*330\*195 |
| HP周转箱-115B | 1100\*550\*160 | 1046\*507\*146 |
| HP周转箱-115C | 1100\*550\*210 | 1046\*507\*195 |
| HP周转箱-115D | 1100\*550\*260 | 1046\*507\*246 |
| HP周转箱-115DT | 1100\*550\*260 | 1046\*507\*246 |