防静电塑料托盘（适用于EU周转箱配套使用）

防静电托盘分为九脚型 、川字型 田子型，颜色基本以黑色为主，

主要作用：消除静电，大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输

产品说明：耐酸碱、耐低温、耐冲击、耐磨、具有坚韧耐磨、隔热 、防震、无毒无味、清洁方便、使用寿命长、便于管理、经济耐用等多项优点。

适用行业： 电子、电器、汽车配件工厂专用周转、精密五金运输、电子厂PCB板装配周转箱，精密电子元件存放周转箱，半导体工厂使用等。

防静电注塑周转箱以聚丙烯(PP)为基材，加入碳粉、防静电母粒、碳粉可传导电流和具有较强的机械性能，用这种复合材料经传统的注塑成型工艺制成。

可以有效的导出产品产生的静电，当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性 就可达到防静电/导电的效果，可以控制静电对产品的损失。

性能：防静电周转箱，可以有效的释放物体表面积累的静电荷，使其不会产生电荷积聚和高电位差；具有坚韧、耐 磨，防潮防腐，隔热防震，防静电。

大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。并具备抗折，抗老化，承载强度大，拉伸、压缩、撕裂、温度高、做成包装箱式周转箱，既可用于周转又可用于成品出货包装、轻巧、耐用、可堆叠。苏州合成丰防静电周转箱有限公司、可以根据用户需求订做各种规格尺寸，可配盖子，防尘帘、外形美观大方。

合成丰防静电周转箱有限公司可以根据客户提供的尺寸设计制作，做到最合理装载，并可多箱重叠，有效利用厂房空间，增大电子元件、PCB板、无尘车间部件储存量，节约生产成本。

防静电指数，可以按要求做到6-9次方 、导电指数可以做到4-6次方。

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  **苏州合成丰防静电周转箱有限公司（规格明细表）** |

 |
| **产品系列** | **名称** | **塑料托盘尺寸** | **塑料托盘（重量）** |
| **托盘系列** | 塑料托盘-九脚网格 | 1300\*1100\*140 | 8.5 |
| 塑料托盘-九脚网格 | 1200\*1200\*140 | 8.5 |
| 塑料托盘-九脚网格 | 1200\*1100\*140 | 7.8 |
| 塑料托盘-九脚网格A | 1200\*1000\*130 | 8.3 |
| 塑料托盘-九脚网格B | 1200\*1000\*140 | 6.5 |
| 塑料托盘-九脚网格C | 1200\*1000\*140 | 6.2 |
| 塑料托盘-九脚网格D | 1200\*1000\*140 | 7.5 |
| 塑料托盘-九脚网格A | 1100\*1100\*140 | 7 |
| 塑料托盘-九脚网格B | 1100\*1100\*140 | 6.5 |
| 塑料托盘-九脚网格A | 1100\*900\*145 | 7.2 |
| 塑料托盘-九脚网格B | 1100\*900\*140 | 6 |
| 塑料托盘-九脚网格 | 1000\*1000\*140 | 6.2 |
| 塑料托盘-九脚网格 | 1200\*800\*140 | 6 |
| 塑料托盘-九脚网格 | 1100\*800\*140 | 5.6 |
| 塑料托盘-九脚网格 | 1000\*800\*140 | 4.8 |
| 塑料托盘-田字型 | 1100\*1100\*125 | 7 |
| 塑料托盘-田字型 | 1200\*1000\*125 | 7.8 |
| 塑料托盘-田字型 | 1200\*800\*135 | 10 |
| 塑料托盘-田字型 | 1100\*1100\*150 | 10 |
| 塑塑料托盘-田字型 | 1100\*700\*150 | 　 |
| 塑料托盘-田字型 | 1200\*1000\*150 | 10 |
| 塑料托盘-田字型 | 1300\*1100\*150 | 12.6 |
| 塑料托盘-川字 | 1100\*1100\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1200\*1000\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1200\*800\*135 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1200\*800\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1000\*800\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1000\*1000\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1250\*1000\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1200\*1200\*150 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1300\*1100\*155 | 　 |
| 塑料托盘-川字 | 1400\*1200\*150 | 　 |
| 塑料托盘-双面 | 1100\*1100\*150 | 　 |
| 塑料托盘-双面 | 1200\*1000\*150 | 　 |
| 塑料托盘-双面 | 1200\*1200\*150 | 　 |
| 塑料托盘-双面 | 1400\*1200\*150 | 　 |