防静电周转箱

主要作用：消除静电，大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输

产品说明：耐酸碱、耐低温、耐冲击、耐磨、具有坚韧耐磨、隔热 、防震、无毒无味、清洁方便、使用寿命长、便于管理、经济耐用等多项优点。

适用行业： 电子、电器、汽车配件工厂专用周转、精密五金运输、电子厂PCB板装配周转箱，精密电子元件存放周转箱，半导体工厂使用等。

防静电注塑周转箱以聚丙烯(PP)为基材，加入碳粉、防静电母粒、碳粉可传导电流和具有较强的机械性能，用这种复合材料经传统的注塑成型工艺制成。

可以有效的导出产品产生的静电，当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性 就可达到防静电/导电的效果，可以控制静电对产品的损失。

性能：防静电周转箱，可以有效的释放物体表面积累的静电荷，使其不会产生电荷积聚和高电位差；具有坚韧、耐 磨，防潮防腐，隔热防震，防静电。

大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。并具备抗折，抗老化，承载强度大，拉伸、压缩、撕裂、温度高、做成包装箱式周转箱，既可用于周转又可用于成品出货包装、轻巧、耐用、可堆叠。苏州合成丰防静电周转箱有限公司、可以根据用户需求订做各种规格尺寸，可配盖子，防尘帘、外形美观大方。

合成丰防静电周转箱有限公司可以根据客户提供的尺寸设计制作，做到最合理装载，并可多箱重叠，有效利用厂房空间，增大电子元件、PCB板、无尘车间部件储存量，节约生产成本。

防静电指数，可以按要求做到6-9次方 、导电指数可以做到4-6次方。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **苏州合成丰防静电周转箱有限公司（规格明细表）** | | | | |
| **名称** | **周转箱外尺寸** | **周转箱上口内尺寸** | **是否可配盖子** |
| 周转箱 | 340\*340\*100 | 310\*310\*95 |  |
| 周转箱 | 350\*270\*130 | 320\*240\*125 |  |
| 周转箱 | 380\*240\*105 | 340\*220\*95 |  |
| 周转箱四边把手 | 400\*300\*115 | 370\*270\*110 |  |
| 周转箱（包角） | 400\*300\*120 | 350\*250\*105 |  |
| 周转箱 | 400\*300\*220 | 365\*265\*215 |  |
| 周转箱 | 420\*310\*150 | 380\*280\*145 |  |
| 周转箱 | 430\*340\*200 | 392\*305\*190 |  |
| 周转箱 | 435\*315\*85 | 400\*280\*80 |  |
| 周转箱 | 450\*255\*125 | 400\*225\*120 |  |
| 周转箱 | 450\*340\*140 | 420\*310\*130 | **√** |
| 周转箱 | 450\*360\*140 | 415\*320\*130 |  |
| 周转箱 | 460\*295\*110 | 400\*270\*105 |  |
| 周转箱 | 465\*355\*140 | 410\*315\*130 |  |
| 周转箱（YK) | 470\*360\*140 | 415\*320\*130 |  |
| 周转箱 | 480\*340\*120 | 450\*315\*110 |  |
| 周转箱 | 480\*350\*250 | 450\*320\*235 |  |
| 周转箱 | 480\*360\*170 | 450\*330\*165 |  |
| 周转箱/包角 | 480\*380\*150 | 440\*335\*140 |  |
| 周转箱 | 500\*325\*175 | 470\*290\*170 |  |
| 周转箱 | 500\*365\*175 | 460\*335\*165 |  |
| 周转箱 | 505\*385\*230 |  |  |
| 周转箱 | 510\*350\*230 | 450\*320\*230 |  |
| 周转箱460#宽箱 | 510\*360\*175 | 460\*335\*160 |  |
| 周转箱 | 520\*310\*100 | 470\*270\*90 |  |
| 周转箱 | 520\*330\*315 | 490\*300\*310 |  |
| 周转箱 | 520\*460\*410 | 485\*425\*400 |  |
| 周转箱 | 530\*380\*130 | 465\*350\*110 | **√** |
| 周转箱 | 530\*380\*170 | 465\*350\*160 | **√** |
| 周转箱 | 530\*380\*200 | 465\*350\*190 |  |
| 周转箱 | 530\*380\*230 | 465\*350\*220 | **√** |
| 周转箱 | 530\*380\*290 | 465\*350\*280 | **√** |
| 周转箱 | 540\*375\*130 |  |  |
| 周转箱 | 540\*420\*260 | 500\*380\*250 |  |
| 周转箱 | 545\*420\*160 | 510\*390\*150 | **√** |
| 周转箱 | 545\*420\*235 | 510\*390\*230 | **√** |
| 周转箱 | 545\*420\*250 | 510\*390\*240 | **√** |
| 周转箱 | 545\*420\*310 | 510\*390\*300 | **√** |
| 周转箱 | 545\*420\*380 | 510\*390\*375 | **√** |
| 周转箱（两边开盖） | 550\*440\*191 | 510\*390\*190 |  |
| 周转箱 | 560\*420\*190 | 500\*380\*180 |  |
| 周转箱 | 560\*420\*230 | 500\*380\*220 |  |
| 周转箱 | 560\*420\*260 | 500\*380\*250 |  |
| 周转箱 | 560\*420\*360 | 500\*380\*350 |  |
| 周转箱 | 565\*380\*140 | 535\*350\*130 |  |
| 周转箱 | 566\*370\*165 | 535\*338\*155 | **√** |
| 周转箱 | 575\*390\*135 | 540\*355\*130 |  |
| 周转箱 | 595\*395\*295 | 550\*365\*290 |  |
| 周转箱 | 600\*400\*148 | 555\*355\*145 | **√** |
| 周转箱 | 600\*400\*280 | 555\*355\*275 | **√** |
| 周转箱 | 600\*500\*160 | 560\*460\*150 | **√** |
| 周转箱 | 600\*500\*260 | 560\*460\*240 | **√** |
| 周转箱 | 600\*500\*310 | 560\*460\*290 | **√** |
| 周转箱 | 600\*500\*360 | 560\*460\*340 | **√** |
| 周转箱 | 600\*500\*410 | 560\*460\*390 | **√** |
| 周转箱 | 605\*435\*120 | 560\*390\*115 |  |
| 周转箱 | 620\*420\*150 | 580\*380\*140 | **√** |
| 周转箱 | 620\*420\*200 | 580\*380\*190 | **√** |
| 周转箱 | 620\*420\*250 | 580\*380\*240 | **√** |
| 周转箱（新模） | 620\*420\*320 | 580\*380\*310 | **√** |
| 周转箱（旧模） | 620\*420\*320 | 580\*380\*310 | **√** |
| 周转箱 | 650\*310\*250 | 630\*285\*240 |  |
| 周转箱 | 650\*420\*190 | 500\*380\*180 |  |
| 周转箱 | 650\*440\*160 | 610\*400\*150 |  |
| 周转箱 | 650\*440\*350 | 610\*400\*330 |  |
| 周转箱 | 660\*400\*160 | 620\*360\*150 |  |
| 周转箱 | 680\*460\*170 | 640\*420\*160 |  |
| 周转箱 | 680\*480\*410 | 650\*450\*390 |  |
| 周转箱 | 710\*545\*390 | 680\*515\*370 |  |
| 周转箱 | 720\*450\*180 | 680\*420\*175 |  |
| 周转箱 | 720\*560\*210 | 670\*510\*200 |  |
| 周转箱 | 790\*490\*230 | 740\*440\*220 |  |
| 转向器专用箱 | 810\*610\*142 | 755\*570\*140 |  |
| 周转箱 | 840\*640\*175 | 805\*610\*160 |  |
| 周转箱 | 1000\*400\*148 | 950\*360\*138 |  |
| 周转箱 | 1000\*400\*280 | 950\*360\*270 |  |
| 周转箱 | 1140\*440\*105 | 1100\*400\*90 |  |